甘肃省产权交易所机房设备项目

竞争性谈判文件

（物资类）

项目编号： **QYCG2017-04**

采购人：甘肃省产权交易所

日期： 2017 年 12 月 11 日

**目 录**

[第一章 采购公告 1](#_Toc489857740)

[第二章 供应商须知 3](#_Toc489857741)

[2.1前附表 3](#_Toc489857742)

[2.2总则 5](#_Toc489857743)

[2.3谈判文件 8](#_Toc489857744)

[2.4谈判响应文件 8](#_Toc489857745)

[2.5谈判响应文件的递交 12](#_Toc489857746)

[2.6谈判有效期 13](#_Toc489857747)

[第三章 评审谈判 13](#_Toc489857748)

[3.1评审过程 13](#_Toc489857749)

[3.2谈判小组的职责 15](#_Toc489857750)

[3.3谈判小组的义务 15](#_Toc489857751)

[第四章 货物需求及技术规范 16](#_Toc489857752)

[4.1项目说明 16](#_Toc489857753)

[4.2技术要求 16](#_Toc489857754)

[4.3售后要求 17](#_Toc489857755)

[第五章 合同条款和格式 17](#_Toc489857756)

[5.1签订合同 17](#_Toc489857757)

[5.2合同主要条款 17](#_Toc489857758)

[第六章 响应文件格式 22](#_Toc489857759)

[6.1报价部分 25](#_Toc489857760)

[6.2商务部分 29](#_Toc489857761)

[6.3技术部分 44](#_Toc489857762)

#

# 第一章 采购公告

甘肃省产权交易所机房设备项目现以竞争性谈判方式进行采购, 欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：QYCG2017 -04

二、项目名称：甘肃省产权交易所机房设备项目

三、项目内容及需求

1、项目内容：机房用（软）硬件设备

2、数量：一批

3.预算费用：23.5万元

四、供应商资格要求

1、中国境内具有法人资格的企业或其他组织；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、具备承担本项目的能力，具有相关的资质、业绩和经验；

4、营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或统一[社会信用代码](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81)的营业执照）在有效期内；

5、本项目不接受联合体报价；

6、具有生产厂家或者一级经销商授权资质。

五、资格审查方式：资格后审

六、谈判文件费用：免费

七、获取谈判文件的时间、地点及方式

获取时间：即日起至 2017 年 12 月 15 日每日8:30-17:30时（节假日除外）

获取地点：甘肃省产权交易所

获取方式：自行获取（通过甘肃省产权交易所网站下载，下载地址：http://www.gscq.com.cn）

八、递交响应性文件截止时间、谈判时间及地点

递交时间： 2017 年 12月 20日8时30分至9时00分（北京时间）

递交地点：甘肃省产权交易所会议室

谈判时间： 2017 年 12 月 20 日上午9:00（北京时间）

谈判地点：甘肃省产权交易所会议室

九、谈判保证金交纳时间、账户及金额

时 间： 2017 年 12 月 20 日9:00前（以银行到账时间为准）。

开 户 名：甘肃省产权交易所股份有限公司

帐  号：62001370002051500747

开户银行：建行兰州铁路局支行

金额（人民币）： 4 千元

十、联系方式

采购人: 甘肃省产权交易所

联系人：舒经理 电话：0931-8186025

 甘肃省产权交易所

 2017 年 12 月 11 日

 第二章 供应商须知

## 2.1前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名 称：甘肃省产权交易所地 址：兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8楼联系人：舒经理 电 话：0931-8186025 |
| 3 | 响应性文件递交时间、截止时间及地点 | 递交时间：2017年12 月20日8时30分至9时00分截止时间：2017年12 月20日9时00分地点：甘肃省产权交易所会议室 |
| 4 | 响应性文件份数 | 正本1份 副本 2 份 电子文本1份（仅限U盘方式提交） |
| 5 | 谈判开始时间及地点 | 时间：2017年12 月20日9时00分地点：甘肃省产权交易所会议室 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1、中国境内具有法人资格的企业或其他组织；2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；3、营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或统一[社会信用代码](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81)的营业执照）在有效期内；4、具备承担本项目的能力，具有相关的资质、业绩和经验。5. 具有生产厂家或者一级经销商授权资质。 |
| 7 | 资金来源 | 企业自有 |
| 8 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 9 | 报价有效期 | 自递交响应性文件截止之日起60个自然日 |
| 10 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 11 | 报价范围 | 包括安装、调试  |
| 12 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织  |
| 15 | 交货时间和地点 | 交货时间： 2017 年 12月 29 日前全部到货交货地点: 甘肃省产权交易所 |
| 16 | 谈判保证金 | 1、金额：供应商须在响应性文件递交截止时间前按谈判文件要求交纳 4 千元的谈判保证金； 2、交纳方式：转账或者电汇开户名：甘肃省产权交易所股份有限公司账 号：62001370002051500747开户银行：建行兰州铁路局支行3、交纳形式：谈判保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其他名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到谈判文件指定的谈判保证金收取账户，否则视为未按要求交纳谈判保证金交纳单位名称必须与报价供应商名称一致，不得用银行卡等以个人身份汇款。 |
| 17 | 谈判代理服务费 | 成交人交纳, 按照《甘肃省产权交易所股份有限公司服务费收取标准》向采购人支付。  |
| 18 | 其他要求： |
| 1、成交货物付款方式：调试款：为合同金额的 90 ％，在全部到货安装调试验收合格，同时卖方给买方开具全额货款 17 %的增值税专用发票后支付；质保金：为合同金额的 10 ％，在设备正常使用 12 个月后一次性无息支付。2、签订合同时，采购人有权对成交数量予以一定的增减，单价及其他条款不变。 |

## 2.2总则

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），如未提出书面质疑，即视为已充分理解本谈判文件的全部内容，请按照谈判文件要求以及格式编制响应性文件，保证其真实性，并承担相应的法律责任。

本次采购方式为竞争性谈判，指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程、服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应性文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。

2.2.1谈判依据及原则

 参照国家有关法律、法规和政策规定执行。

2.2.2释义

2.2.2.1采购人：是指具有采购需求,通过招标或者非招标采购方式进行采购的法人或者其他组织,包括国家机关、企事业单位、团体组织。

2.2.2.2供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.2.2.3谈判小组：系指根据有关法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.2.2.4成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.2.2.5竞争性谈判文件：是指包括采购公告、采购事项说明及其补充、变更和澄清等一系列文件。

2.2.2.6货物：系指供应商按竞争性谈判文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料。

2.2.2.7服务：系指竞争性谈判文件规定的供应商须承担的对项目保障的条件、售后服务以及其他类似的义务。

2.2.2.8偏离：是指谈判响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般偏离，包括商务条款（含付款方式、供货期）、技术规格等。

2.2.2.9日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

2.2.3供应商资格要求

2.2.3.1中国境内具有法人资格的企业或其他组织。

2.2.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.3.3营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或统一[社会信用代码](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81)的营业执照）在有效期内。

2.2.3.4具备承担本项目的能力，具有相关的资质、业绩和经验。

2.2.3.5符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

2.2.3.6与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。

2.2.3.7法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一采购项目中同时报价。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目的报价。

2.2.3.8一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加报价，集成商作为其集成产品一部分使用的除外，采购人限定采购品牌的除外。

2.2.4保密

参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.2.5语言文字以及度量衡单位

2.2.5.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.2.5.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

2.2.5.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.2.6踏勘现场

2.2.6.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

2.2.6.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

2.2.6.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.2.7授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人或负责人的，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

2.2.8其他条款

2.2.8.1供应商成交后直至验收止，未经采购人同意，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.2.8.2不论谈判过程和结果如何，供应商的所有响应文件均不退还。

2.2.8.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 2.3谈判文件

2.3.1谈判文件的组成

谈判文件由目录所列内容及相关资料组成，包括所做的澄清、修改，均构成谈判文件的组成部分。

2.3.2谈判文件的澄清、修改

2.3.2.1提交谈判响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

2.3.2.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人在提交响应文件截止3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

2.3.2.3供应商对谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以在提交相应文件截止3个工作日前以书面形式（包括信函、传真，下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复，如有必要，可召开答疑会。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意谈判文件所有条款，且对于谈判文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人或代理机构解释为准。

## 2.4谈判响应文件

2.4.1谈判响应文件的编制

2.4.1.1谈判响应文件格式按要求编写（基本格式见本文件第六章），要编写目录，页码连续，牢固装订成册，书脊涂有胶粘剂，以保证谈判响应文件不至于散开或用简单办法将任何一页在没有损坏的情况下取出或插入。各种活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订或编排页码的谈判响应文件可以被拒绝。

2.4.1.2谈判响应文件不得涂改和删减。如有修改，在修改处必须盖章或由同一签署人签字。

2.4.1.3谈判响应文件以A4纸打印, 正本签字部分必须用永久性字迹填写，副本可用复印件（电子版介质为U盘，文件格式为PDF、JPG或其他图片格式，并提供一份对应的Word文本，内容必须与正本一致），如出现差异，以正本为准。

页面、字体字号和页码要求：

页边距：上2.4厘米、下2.4厘米、左2.8厘米、右2.6厘米；字体字号：一级标题为黑体小三号；二级标题为楷体四号；正文为仿宋小四号字，行距为1.5倍行距，每页30行。

页眉、页脚为宋体小五号字，页眉内容为项目名称，页码从正文编起，使用小五号宋体标注于页面底部居中位置，页码不在30行内。

2.4.1.4谈判响应文件因字迹潦草、模糊或表述不清所引起的后果由报价供应商自负。

2.4.1.5《报价一览表》必须按要求格式填写，不得自行增减内容和改变结构。

2.4.1.6供应商名称必须填写全称，并加盖公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。谈判响应文件中的所有指定格式处均须由法定代表人或授权代表签字，否则，谈判响应文件按无效处理。

2.4.2谈判响应文件的组成

谈判响应文件由报价部分、商务部分、技术部分组成。

2.4.2.1报价部分

（1）报价一览表；

（2）报价明细表 ；

（3）供应商针对报价需说明的其他文件。

2.4.2.2商务部分

（1）诚信承诺书；

（2）报价函；

（3）法定代表人资格证明；

（4）法定代表人授权书；

（4）供应商基本情况表；

（5）供应商资格、资信证明及其他要求文件等。

2.4.2.3技术部分

（1）技术规格响应表及相关资料；

（2）技术要求的其他资料：

①对技术或服务方案的说明；

②谈判文件要求或者供应商认为其他应介绍或者提交的资料和文件；

③供应商需要补充的其他文件和说明：证明技术或服务与谈判文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据。

（3）售后服务方案及流程说明，提供服务所需设施、设备介绍。

2.4.3供应商资格、资信证明文件

2.4.3.1证明材料清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料名称 | 需要提供 | 备注 |
| 1 | 营业执照副本 | □原件 复印件 | 标书中添加 |
| 2 | 产品授权（书）资质 | 原件 □复印件 | 复印件在标书中添加，原件审核后回退 |
| 3 | 社保交纳证明 | 原件 □复印件 | 审核后不予回退 |
| 4 | 人民检察院出具的无行贿犯罪证明 | 原件 □复印件 | 审核后不予回退  |
| 4 | 相应的人员身份证件或者资格证书 | □原件 复印件 | 标书中添加 |
| 5 | 业绩（包括成交通知书、合同和验收报告） | □原件 复印件 | 标书中添加 |
| 6 | 相关获奖证明材料等原件 | □原件 复印件 | 标书中添加 |
| 7 | 供应商认为需要提交的其它证明材料 | □原件 复印件 | 标书中添加 |

上述证明材料中（第 2 、 3 、 4项）是供应商递交响应文件时必须提供的，届时未提供或者提供不全的，其报价无效。

2.4.3.2要求提供的证明材料为复印件的，在响应文件商务部分添加装订即可；需提供原件的，和响应文件一并递交，若不能提供需出具说明并提供相应证明。

2.4.3.3供应商提供的货物或服务不是供应商制造或拥有的,如竞争性谈判文件规定需要提供制造厂商授权书的，则必须提供授权书证明文件，否则其报价无效。

2.4.3.4供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其报价无效。

2.4.3.5谈判文件中所要求的相关证明资料原件及证明材料清单，必须在递交响应文件截止时间前，按照证明材料清单所列顺序一并装袋密封，与响应文件同时递交，逾期无效。

2.4.3.6相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件，否则其报价无效。

2.4.4谈判报价

2.4.4.1报价范围：为含税全包价，包括与提供服务相关的人工、设备、保险、税费、验收及知识产权等一切费用。

2.4.4.2供应商应对谈判文件中的全部项目进行报价，报价必须完整，否则报价无效。

2.4.4.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则报价无效。

2.4.4.4供应商应按谈判报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价，总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价不得缺漏谈判文件所要求的内容，不得以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附增条款，否则报价无效。

2.4.4.5供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效报价。

2.4.4.6谈判小组可以决定采取多轮报价的方式确定成交供应商。

2.4.4.7供应商应按照谈判文件要求的内容及格式填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

2.4.4.8采购代理服务费不得在报价中体现和列出。

2.4.5谈判保证金

2.4.5.1谈判保证金的金额和交纳方式：见第二章前附表。

2.4.5.2谈判保证金是谈判响应文件的组成部分，未按要求交纳谈判保证金的，评审委员会将视为未响应谈判文件要求。

2.4.5.3供应商须将谈判保证金交纳凭证复印件装订在谈判响应文件内，证明其具有谈判资格。

2.4.5.4采购人在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）递交响应文件截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人合法权益的；

（4）供应商向采购人、评审专家提供不正当利益的；

（5）经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的；

（6）除不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同，或未按照谈判文件规定签订合同的；

（7）违反法律、法规以及有关规定的其他情形。

## 2.5谈判响应文件的递交

2.5.1谈判响应文件的密封和标记

2.5.1.1供应商须将谈判响应文件正本和所有的副本、电子标书分开密封，并在密封袋上标明“正本”“副本”“电子标书”字样，封口处加盖供应商公章或密封章，封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人不予受理。

2.5.1.2为方便评审谈判，供应商须单独密封递交“报价一览表”一份，并标明“报价一览表”字样。

2.5.2谈判响应文件递交截止时间:见前附表。

采购人推迟递交截止时间时，将以书面或E-mail的形式通知供应商。在此情况下，采购人和供应商受递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

2.5.3谈判响应文件的修改和撤回

2.5.3.1供应商在谈判响应文件递交截止时间前，可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

2.5.3.2修改的内容为谈判响应文件的组成部分。并按规定编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

2.5.3.3供应商在谈判开始时间前撤回谈判响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的谈判保证金。

2.5.3.4在递交谈判响应文件截止时间后，供应商不得修改或撤回其谈判响应文件。供应商要求修改谈判响应文件的，采购人不予接受；供应商撤回谈判响应文件的，其谈判保证金将被没收。

2.5.3.5 谈判响应文件及修改文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按谈判文件要求密封的；

（3）以传真或电子邮件方式提交的。

## 2.6谈判有效期

2.6.1谈判有效期：见第二章前附表。

2.6.2在谈判有效期内，供应商撤消或修改其谈判文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

2.6.3出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人将以书面形式通知所有报价供应商。供应商同意延长的，应相应地延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其谈判响应文件。供应商拒绝延长的，其谈判响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金 。

# 第三章 评审谈判

## 3.1评审过程

3.1.1 第一阶段：资格性审查

谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明、谈判保证金等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

3.1.2第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

3.1.3 第三阶段：技术和商务评审

3.1.3.1按照谈判文件要求，审查供应商相关技术方案，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分评审。

3.1.3.2按照谈判文件要求，审查供应商报价、业绩等，记录相关事项，进行商务部分评审。

3.1.3.3谈判小组针对技术部分进行评审，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

当供应商实质性条款不满足、非实质性条款负偏离超过要求的或者未提供符合谈判文件规定的技术支持资料时，其报价无效。

3.1.3.4谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.1.4谈判

3.1.4.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.1.4.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.1.4.3谈判可实行多轮报价法。参与谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价。提交最终报价的供应商原则上不得少于三家。

3.1.5确定成交供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商或者成交候选供应商。

若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以服务方案更优者为成交供应商或者成交候选供应商。

3.1.6 成交供应商除不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

## 3.2谈判小组的职责

3.2.1审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价。

3.2.2要求供应商解释或澄清响应文件。

3.2.3编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商或者成交候选供应商。

3.2.4告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

## 3.3谈判小组的义务

3.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.3.2提出真实、可靠的评审意见。

3.3.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况。

3.3.4发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督人报告并加以制止。

3.3.5按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任。

3.3.6编写并审定评审报告。

3.3.7配合采购人答复供应商提出的质疑。

3.3.8对评审过程和结果，以及采购人商业秘密保密。

3.3.9配合相关投诉处理和监督检查工作。

# 第四章 货物需求及技术规范

## 4.1项目说明

货物详细技术标准及偏离要求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌/型号** | **技术规格** | **数量** | **备注** |
| 1 | ★防火墙 | 锐捷/RG-WALL 1600-E200（包含三年病毒库授权） | 参数详见技术附件 | 1套 | 含管理软件 |
| 2 | ★路由器 | 锐捷/RSR30-X组合包（单引擎） | 参数详见技术附件 | 1台 | 含管理软件 |
| 3 | ★交换机 | 锐捷/RG-S2928G-E V3 | 参数详见技术附件 | 4台 | 含管理软件 |
| 4 | ★应用服务器 | IBM/X3650 M5  | 参数详见技术附件 | 2台 | 含KVM等配套设备、双机热备软件 |

**技术附件：**

 **Ⅰ、防火墙**

**（硬件参数）**

 1.★请使用专业的防火墙或下一代防火墙设备投标，所有关于该投标产品的产品彩页及产品资质证书等必须体现“防火墙”或“下一代防火墙”关键字，而非“UTM”或“统一威胁管理”相关内容；

2.★要求固化千兆电口≥4个，固化SFP光口数量≥4个；病毒库特征支持三年或以上免费升级。

3.★为保证产品易用性，确保设备日志信息和版本信息快速备份及无障碍恢复，所投产品须配置软件实际支持、可正常使用的至少1个USB2.0接口；

4.★设备最大吞吐量≥3.4Gbps；最大并发连接数≥120万；每秒新建连接数≥1.5万；IPSEC VPN吞吐量≥150Mbps；IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带10个VPN授权；SSL VPN吞吐量≥130Mbps；SSL VPN并发最大用户数≥1000，设备本身要求自带10个VPN授权；要求IPS吞吐量≥250Mbps；

**（技术特性）**

5、要求支持虚拟防火墙数量≥50个；

6、支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能，并且支持802.1D与PVST生成树协议；

7、支持静态路由以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置，同时策略路由支持ECMP与WCMP的链路负载均衡，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；

8、支持入站智能DNS功能及服务器负载均衡功能，为更合理的实现流量负载分担，需提供不少于10种的负载均衡算法，如：rr\wrr\lc\wlc\sh\dh\wsh\sed\nq\lblc

\lblcr等负载均衡算法；

9、至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级；

10、支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告；

11、具备WEB攻击防护能力，支持SQL注入攻击防护、XSS攻击防护，对常见的Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）的拦截，包含ASPX、ASP、PHP、JSP等；

12、规则库数量大于4300条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等；

13、为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送TCP reset命令；

14、支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持检测并阻止攻击者对受保护网络的探测行为，如 Portscan，Ipsweep和Tcp\_sscan等；支持拒绝服务攻击防御，如SYN Cookie，Winnuke，Land，Smurf 和TCP RST等；并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断；

15、内嵌快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库，恶意代码特征库总数大于700万，包含蠕虫病毒、后门木马、间谍软件等；

16、支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护；

17、支持移动应用识别，如微信、APP Store、墨迹天气、百度地图、网易新闻、豌豆荚等多种主流移动应用的识别和控制；

18、支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量、Skype加密流量等等；

19、邮件安全支持SMTP、POP3、IMAP等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、RBL黑名单、灰名单方式的反垃圾邮件功能；

20、提供不少于3年AV、IPS、网页过滤、应用识别、反垃圾邮件升级服务授权；

**（资质要求）**

21、提供公安部颁发的第二代防火墙(千兆)销售许可证书(增强级-支持ipv6)复印件，并加盖原厂鲜章；

22、并提供公安部信息安全产品检测中心测试报告，并加盖原厂鲜章；

23、提供信息技术产品安全测评证书EAL3+级别（千兆），并加盖原厂鲜章；

24、提供商用密码产品生产定点单位证书复印件，并加盖原厂鲜章；

25、提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件，并加盖原厂鲜章；

**Ⅱ、路由器**

**（硬件参数）**

1.★为保证设备稳定性，要求支持主控引擎≥2；

2.★采用无阻塞交换架构，支持主控转发分离；

3.★包转发率≥60Mpps；

4.★为保证设备功能软件的高可扩展性，要求FLASH≥512M；

5.★为节约机柜空间，要求设备为1U高度；

6.★支持业务插槽数量≥10个；

7.★支持并配置内置冗余电源模块；

8.★支持主控引擎、业务板卡、电源等关键部件的高可用性热插拔设计；

9.★配置GE光口数量≥8，GE电口数量≥9，且非主控自带的接口；

**（技术特性）**

10.★支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License；

11.★支持并实配防火墙功能，可提供状态检测、攻击防御、URL过滤、SSL VPN等多种安全特性，如需购买软件或License才能支持以上功能特性，则要求必须配置相应软件或License；

12.支持并配置静态路由、等价路由、策略路由；支持并可配置RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+等路由协议 ；

13.★支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS 组播VPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License；

14.★支持国密SM1/2/3/4加密算法，需提供官网公开链接；

15.支持并配置Telnet、SSH管理模式；支持并配置CLI、SNMP v1/v2/v3、RMON 1/2/3/9；支持并配置Syslog日志功能；

**（资质要求）**

16.投标产品提供工信部颁发的IPv4/IPv6电信设备进网许可证复印件。

**Ⅲ、交换机**

 **（硬件参数）**

1.★交换容量≥256Gbps；

2.★转发性能≥90Mpps；

3.★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28；

4.★配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口；

5.为保持使用环境安静健康，要求设备采用静音无风扇节能设计；

**（技术特性）**

6.★支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能；

7.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust；

8.★支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80；

9.★支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；

10.★支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性；

11.★所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性；

12.★支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约；

13.要求所投设备具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向达到5G；

**（资质要求）**

14.★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图作为证明；

15.★所投设备具有节能设计，满载工作情况为低功耗，要求提供官网截图；

16.★要求所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书，并能够提供详细的测试报告；

17.支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；

18.提供工信部进网许可证复印件。

**Ⅳ、应用服务器**

**（硬件参数）**

1.厂商★:国产品牌；规格★:2U机架式服务器；

2.芯片组★:Intel C610芯片组；

3.处理器★:2颗Intel Xeon E5-2620 v4，可选最大可支持至22核处理器；

4.内存★:标配128GB ECC 2400 DDR4 内存，≥24个扩展插槽，≥1536GB内存扩展，每个内存通道配备两条内存时，速率不低于2400MT/s；

5.硬盘★:标配5块1.8 TB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘,可扩展至8个硬盘托架；最大支持14个3.5寸+2个2.5英寸或28个2.5寸硬盘扩展，支持SSD和传统硬盘混插，支持自加密硬盘，支持PCI-e SSD硬盘；

6.RAID功能★:标配阵列卡,12Gbps带宽，支持0,1,5,10 最大支持4GB闪存；网卡；

7.★:标配≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器；

8.配件★:内置DVD-RW光驱（小于等于16块2.5英寸硬盘时配置）；

9.电源★:标配两个550W 80+铂金标准电源，可改配钛金电源，支持主备模式；

10.冷却系统★:6个冗余热插拔系统风扇，双风区设计，每一个风区都支持N+1冗余；

11.I/O扩展★:最大支持9个PCIe插槽（包括阵列卡专用插槽）,8个USB接口，1个串口，可选支持最大2块K2高性能GPU；

12.服务器管理★:集成管理模块, 实现服务器批量部署，安装，管理。可选远程再现管理模块升级。配置高级光通路诊断面板，无需开机定位主要部件运行状态，预判断和分析功能；

**（技术特性）**

13.系统部署★:提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据；

14.能耗管理工具★:支持上千台服务器功耗管理，可灵活预设功耗；生成服务器节点生成能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能；

15.固件升级工具★:提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级；

16.故障定位★:标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断，带预测功能，可选配向管理节点推送故障信息；

17.安全★:标配至少带1块TPM1.2芯片系统，符合国际加密标准，并截图加盖厂商鲜章证明；

18.服务★:3年7x24小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务，可选服务包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库；

19.系统监控★:配置数据中心级监控软件，提供统一的可视化平台监控本项目所有服务器、存储、网络设备的实时运行状况及健康状态，通过机柜架构图、网络拓扑图展示数据中心全貌，并提供故障报警、报表统计、远程硬件管理、日志管理、资产管理等功能；服务器厂商对该软件拥有完全自主产权，符合国家安全信息系统安全等级保护中第三级要求，提供计算机软件著作权登记证书复印件；平台支持：支持Windows Server版本操作系统（Windows2003/R2、Windows2008/R2、WIndows2012/R2）支持Linux Server操作系统：支持RedHat 5/6/7.0/7.1 支持SUSE 11/12 支持CentOS 5/6/7.0/7.1 支持Red Flag Asianux Server 3/4 支持SCO Unixware 7.1.x，Openserver 5.0.x 支持Sun Solaris 7/8/9/10；

**（资质要求）**

20.认证★:认证， 质量，环境；

21.安全★ 中国政府节能认证产品认证，环境标志认证，3C认证，生产厂商具备 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系（ IT 基础架构服务和应用系统维护服务）认证和《信息安全服务资质》安全工程一级证书武器装备质量体系认证，信息技术服务管理体系 ISO/IEC20000 认证和 CCCS 客户联络中心标准体系认证，提供该产品BMC基板管理控制器和UEFI统一可扩展固件接口的软件著作权证书,提供 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书，提供CMMI3级认证证书，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，高新技术企业证书；

22.★提供加盖厂商公章的产品彩页。提供厂商加盖公章的授权书和售后服务承诺函原件（证书复印件加盖厂商公章有效）；提供加盖厂商公章的产品彩页。提供生产厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）。

本项目共分为 1 个标段进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包括与提供货物及相关服务的人工、设备、保险、税费、验收及知识产权等一切费用。

 标注符号说明：带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应，有一项不满足即为报价无效。

4.1.1交货时间及地点：见第二章前附表。

4.1.2付款方式：见第二章前附表。

4.1.3交付方式：由成交供应商负责免费运送至采购人指定地点。

## 4.2技术要求

4.2.1本技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号未做严格要求的，供应商在报价中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过谈判文件的要求，并提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。

4.2.2本技术规格限定品牌和参数的，必须严格按技术规格要求报价，否则报价无效。

## 4.3售后要求

4.3.1要求服务期限不少于三年。

# 第五章 合同条款和格式

## 5.1签订合同

5.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

5.1.2签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

5.1.3谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同规定的各项义务和责任。

5.1.4未经采购人书面同意，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

## 5.2合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，涉及合同文件如下：

1、合同格式以及合同条款

2、成交通知书

3、成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

4、成交供应商响应文件

5、谈判文件

6、本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以新制定的为准。

 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、标的明细及交货要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 总金额（含税） | 大写： |
| 人民币 ¥ 万元 |

交货时间： 年 月 日前全部到货。

交货地点：

四、技术规范

提交货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范及其规格偏差表（采购人接受的偏差范围）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

五、知识产权

乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵权的起诉。如果出现，一切责任由乙方承担。

六、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格证。

七、装运标志

1、乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出明确标记：

2、如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

3、根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

八、交货方式

1、交货方式为现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2、乙方应在合同规定的交货期前以书面方式将货物明细、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）、具体交货日期、货物在运输和仓储的特殊要求及注意事项通知甲方。

3、在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量和重量而引起的一切后果负责。

九、付款方式

预付款：为合同金额的 ％，于合同签订后支付；

到货款：为合同金额的 ％，在全部到货验收合格，同时乙方给甲方开具全额货款 %的增值税专用（普通）发票后支付；

调试款：为合同金额的 ％，在货物全部安装调试验收合格后支付；

质保金：为合同金额的 ％，在设备正常使用 个月或设备全部到货验收合格后 个月内支付，以先到期者为准。

十、质量保证

1、乙方应保证货物是完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何问题负责。

2、根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3、乙方在收到通知后 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、如乙方在收到通知后 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用由乙方承担。

5、质量保证期

设备正常使用 个月或设备全部到货验收合格后 个月，上述时间以先到期者为准。

十一、延期交货

1、乙方应按照合同中规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

十二、转让和分包

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方应书面通知甲方有关合同项下的所有分包合同，但该通知不能解除乙方履行本合同的任何责任和义务。

十三、合同修改

买卖双方任何一方要求变更或解除合同时，必须以书面形式通知其他方，经过协商一致，并以书面形式予以确认，方可变更或解除合同。

十四、违约责任

1、乙方如不能按照合同要求的时间和内容及时提供技术资料，视为违约，支付合同总额的 %的违约金。

2、如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交货物合同价的 %计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物合同价的 %。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已付款项。

3、质量不合格

甲方有权解除合同。乙方除返还买受人已支付的货款外，还应赔偿甲方合同总额 %的违约金。

4、乙方违反其他约定的，甲方有权解除合同。乙方除返还甲方已支付的货款外，还应赔偿甲方合同总额 %的违约金。

5、延期付款

甲方如不能按合同规定的日期支付合同预付款，则交货期相应顺延。甲方如不能按合同规定的日期支付合同到货款或质量保证金，则每超过一日，支付应付款额 % 的违约金。但违约赔偿费的最高限额为合同价的 %。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

十五、争议的解决方式

与本合同有关或因执行本合同所发生的一切争议，应由双方友好协商解决。不能协商解决时，任何一方有权向合同签订地：

1、仲裁委员会提起仲裁；

2、人民法院提起诉讼。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十七、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。从双方签字盖章之日起生效。其他未尽事宜双方协商解决或订立书面补充协议。补充协议与本合同有同等法律效力。

（以下无正文）

买方（甲方）：

盖章：

法定代表人（或委托代理人）签字：

卖方（乙方）：

盖章：

法定代表人（或委托代理人）签字：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

**注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化。**

# 第六章 响应文件格式

格式1:

 项目

竞争性谈判响应文件

【正（副）本】

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目 录

1.报价一览表…………………………………………………………………………………………………………

2.报价明细表…………………………………………………………………………………………………………

3.供应商针对报价需说明的其他文件（根据添加内容编制目录）……………………

4.诚信承诺书…………………………………………………………………………………………………………

5.报价函……………………………………………………………………………………………………………….

6.法定代表人资格证明…………………………………………………………………………………………

7.法人代表授权书……………………………………………………………………………………………….

8.谈判保证金已按规定交纳的证明文件…………………………………………………………….

9.项目主要实施人员技术资格一览表…………………………………………………………………

10.供应商同类项目实施情况一览表……………………………………………………………………

11.商务条款响应表………………………………………………………………………………………………

12.联合体报价协议书………………………………………………………………………………………….

13.联合报价授权委托书………………………………………………………………………………………

14.供应商基本账户开户许可证………………………………………………………………………….

15.企业所在地或者项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪证明…………………

16.供应商基本情况表……………………………………………………………………………………………

17.商务部分要求的其他资料（根据添加内容编制目录）…………………………………

18.技术规格响应表………………………………………………………………………………………………

19.提供服务所需设施设备一览表……………………………………………………………………….

20.技术部分要求的其他资料（根据添加内容编制目录）…………………………………

## 6.1报价部分

**1、报价一览表（见格式2）**

**2、报价明细表（见格式3）**

**3、供应商针对报价需要说明的其他文件（格式自拟）**

格式2：

报价一览表

 项目名称： 编号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 数量 | 规格型号 | 总报价（万元） | 交货时间 | 售后服务期限（年） | 交货地点 |
| 机房设备 | 一批 | （按采购文件要求） |  | 20 年 月 日前全部到货 |  | 甘肃省产权交易所 |
| （大写）： （小写）：  |
| 说明：报价中含货物包装费、运杂费、卸车费、安装费、调试费、培训费、税费及其相关的所有费用。 |

注：（1）报价一览表严格按本格式填写并签字盖章，将作为相应文件的一部分。

（2）为方便评审谈判，还需另外打印一份，要求与装订在正本中的完全一致，要有签字并加盖公章，密封后与其他响应文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式3：

报价明细表

项目名称： 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 价格（万元） | 制造商 | 备注 |
| 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

供应商针对报价需说明的其他文件

**（格式由供应商自拟）**

## 6.2商务部分

**1.诚信承诺书(见格式4)**

**2.报价函(见格式5)**

**3.法定代表人资格证明(见格式6)**

**4.法人代表授权书（见格式7）**

**5.谈判保证金已按规定交纳的证明文件(见格式8)**

**6.项目主要实施人员技术资格一览表(见格式9)**

**7.供应商同类项目实施情况一览表(见格式10)**

**8.商务条款响应表(见格式11)**

**9.联合体报价协议书(见格式12)**

**10.联合报价授权委托书(见格式13)**

**11.供应商基本账户开户许可证(见格式14)**

**12.企业所在地或者项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪证明(见格式15)**

**13.供应商基本情况表(见格式16)**

**14.商务部分要求的其他资料**

**（1）提供符合要求的营业执照副本复印件**

**（2）提供符合要求的税务登记证副本复印件(使用统一**[**社会信用代码**](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81)**的营业执照不需要提供此证)**

**（3）类似成功案例的业绩证明（成交通知书、合同、验收报告）**

**（4）供应商认为可以证明其能力或者业绩的其他材料**

**（5）售后服务维修机构分布情况**

**（6）具有良好的银行资信和商业信誉证明。供应商经相关审计机构审计后的近两个年度的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表，复印件加盖公章）**

**（7）谈判文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明**

格式4：

诚信承诺书

致 （采购人）：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号： ）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、响应文件内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、谈判小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于谈判结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

五、不发生其他有悖于采购公平、公正和诚信原则的行为。

若有违反以上承诺的行为，我公司自愿接受取消谈判资格，除被没收谈判保证金外，还自愿承担一切法律责任及后果；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式5：

报价函

致： (采购人)：

根据贵方（ 项目名称、项目编号 ）谈判文件的要求，经研究决定，我方自愿参加本次采购活动，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审阅全部谈判文件内容，同意谈判文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.若成交，我方将按照谈判文件和响应文件的规定履行合同。

4.我们同意谈判文件规定的谈判有效期，承诺在期满之前本响应文件将始终对我们有约束力。

5．我方同意提供贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

6. 所有有关本谈判文件的函电，请按下列地址联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

开户银行： 账号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式6：

**法定代表人资格证明**

|  |
| --- |
| (附法定代表人资格证明或身份证复印件) |

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

格式7：

**法人代表授权书**

 （采购人） ：

 本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为本次 （项目名称、项目编号） 的授权代表，代表我方办理本次报价、谈判、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同等，我单位对被授权人的签名负全部责任。

委托期限： 。

在授权书有效期内授权人签署的所有文件一直有效。

本授权书于签字盖章后生效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权代表人无权转让委托权。特此委托。

附全权代表情况:

姓名:＿＿＿＿＿性别：＿＿＿身份证号:

部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 职务:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表人身份证复印件 |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

格式8：

**谈判保证金已按规定交纳的证明文件**

|  |
| --- |
| （复印件添加处） |

**注：（原件备查，复印件加盖公章装订在响应文件内）**

格式9：

项目主要实施人员技术资格一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。**

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式10：

供应商同类项目实施情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及电话 |
| 成交通知书 | 合同 | 验收报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式11:

商务条款响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或者说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注: 1.请对照谈判文件要求，逐条核实商务条款（包括付款方式、交货期、报价有效期等）；

2. 只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式12:

联合体报价协议书

（接受联合体报价时提供）

甲方：

乙方：

……

联合体各方经协商，就响应 组织实施的编号为 的采购活动联合进行参加报价之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以 为代理人进行报价，并按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次报价过程中，代理人的法定代表人或者授权代表根据谈判文件规定以及谈判文件内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证代理人为响应本次报价而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合报价中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

…

五、有关本次联合报价的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共 份，联合体各方各持 份，并作为响应文件的一部分。

甲方单位（公章）： 乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本协议仅供参考，供应商可根据实际情况签订具体的联合体报价协议，当谈判文件接受联合体报价且供应商以联合体方式参加时，其作为响应文件的一部分）

格式13:

联合报价授权委托书

（联合体参加时提供）

本授权委托书声明：根据 与 签订的《联合报价协议书》的内容，代理人 的法定代表人 现授权 为联合报价授权代表，授权代表在报价、澄清、答疑、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务， 联合报价各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签字）： 授权代表人（签字）；

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

联合体甲方单位（公章）： 联合体乙方单位（公章）：

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

格式14:

供应商基本账户开户许可证

|  |
| --- |
| （复印件添加处） |

格式15:

**企业所在地或者项目发生地人民检察院**

**出具的无行贿犯罪证明**

|  |
| --- |
| （复印件添加处） |

注：（原件备查，复印件加盖公章装订在响应文件内）

格式16:

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 职工总数 | 人 | 专业技术人员 | 人 |
| 占地面积 | M2 | 建筑面积 | M2 |
| 单位简介 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 主要产品及提供服务的能力 |  |
| 主要检测手段 |  |
| 近三年经济指标 | 年份 | 利润（万元） | 销售收入（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：1.本表内容增加可另附说明; 2.若为代理商，须按代理商和生产商分别填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

商务部分要求的其他资料

**（1）提供符合要求的营业执照副本复印件**

**（2）提供符合要求的税务登记证副本复印件(使用统一**[**社会信用代码**](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81)**的营业执照不需要提供此证)**

**（3）类似成功案例的业绩证明（成交通知书、合同、验收报告）**

**（4）供应商认为可以证明其能力或者业绩的其他材料**

**（5）售后服务维修机构分布情况**

**（6）具有良好的银行资信和商业信誉证明。供应商经相关审计机构审计后的近两个年度的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表，复印件加盖公章）**

**（7）谈判文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明**

**注：以上文件格式由供应商自拟**

## 6.3技术部分

**1、技术规格响应表（见格式17）**

**2、提供服务所需设施设备一览表（见格式18）**

**3、技术部分要求的其他资料**

**（1）对本项目技术总体要求的理解**

**（2）技术方案**

**（3）技术说明**

**（4）谈判文件要求或者供应商认为其他应介绍或者提交的资料和文件**

**（5）证明技术的合格性和符合谈判文件规定的技术资料**

**（6）供应商需要补充的其他文件和说明**

格式17：

技术规格响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称/规格型号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据报价货物或服务的性能指标,对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

 2. 只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式18:

提供服务所需设施设备一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

技术部分要求的其他资料

**1、对本项目技术总体要求的理解**

**2、技术方案**

**3、技术说明**

**4、谈判文件要求或者供应商认为其他应介绍或者提交的资料和文件**

**5、证明技术的合格性和符合谈判文件规定的技术资料**

**6、供应商需要补充的其他文件和说明**

**注：以上文件格式由供应商自拟**

格式19:

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

**响应文件包装袋密封件正面格式**

|  |
| --- |
| **收件人：** **项目名称：** **项目编号：** **标 段：第 标段** **供应商名称： （加盖公章）****供应商地址：** **邮政编码：** **日 期： 20 年 月 日** |

**响应文件封口格式**

|  |
| --- |
| **请勿在20 年 月 日 时 分之前启封****加盖供应商公章** |